特别说明：
    该BIOS仅限于客户自己在线更新BIOS，不作为出货BIOS，若需要在出货板上批量使用该BIOS，请向技术支持、商务部门提出。

1. 客户名称：凌华

2. BIOS名称：S664B019M-ADLINK.BIN

3. POST：BIOS Date: 05/14/2025 17:40:05 Ver: IMB-C47_1.00.10.HH01

4. 更改内容：
  1> 添加一次掉电复位；
  2> PCIE4X_SLOT2/SLOT3默认打开“Detect Non-Compliance Device”；


WTB 源码更改
5. 源BIOS：S664B019C-ADLINK

6. 使用方法：
  1）用Hash.exe计算BIOS校验和，确保其与下面的校验和一致。
  2）将压缩包中文件目录下的所有文件解压到FAT32格式U盘启动盘根目录下（注意efi可能为隐藏文件夹）。
  3）接上U盘开机，在POST界面按F7或者F11（标准品为F7，部分定制主板为F11），调出启动菜单，选择从"UEFI:U盘名称"启动项进入Shell界面后，回车。
  4）输入up.nsh，回车即可刷新BIOS。
  5) 刷新完成后，关机并移除AC电源，断电10秒。
  6) 重新上电开机，按Del键进入BIOS Setup界面，依次按F3和F4或者F9和F10进行优化、保存。

   注意：BIOS刷新期间切勿切断电源、关机、重启，否则会导致无法开机。

7. 校验和：
文件：S664B019M-ADLINK.BIN
大小：33554432字节
修改时间：05/14/2025, 17:53:41
MD5：F67AA5F60288F8A66DB3128F457C88F7
SHA1：8FE2DB029DF2C4DEFC78D6B5D0C550A3B410F7FC
CRC32：1321A55F
