1. 更新最新DSP，服务器

\\server\temp\技术\wanglei\#Pcie-M60\M60驱动和固件整合\PCIe-M60系列\V1.7.3-解决连续插补坐标系之间打断问题\Firmware

1. 安装驱动v1.7.3，更新前请将原ENI备份！！，将程序中的dll替换成驱动安装目录最新的dll。
2. M\_CrdStart函数替换为M\_CrdStartSingle函数，接口为(坐标系号，FIFO号，卡号)。

C:\Users\WL\AppData\Local\Temp\WeChat Files\f8c67496120ad783c8ceda1d65750c7.png